# 我方要办

1. 报空鼓

完成日期：越早越好

1. 移气表位

目标：移到外面

完成日期：越早越好

1. 购置瓷砖

主要内容：选型→加工→运输→搬运

完成日期：暂定5月29日

选型、加工提前完成，等众臣确认可以搬入时，用1天时间完成运输、搬运

# 水位监控

在水电安装过程中监控

1. 所有冷热口布置及间距

左热右冷、相距15cm（注：原约定为10cm，最新改为15cm）

1. 主卫、老卫浴室柜冷热口

水平方向：减去浴室柜抽屉后居中，抽屉位于右边、20cm

1. 公卫、老卫水桶冷口

离地60cm（比水桶高25cm左右，水桶高按32cm算）

1. 拖把池冷口

离地70cm（比拖把池高30cm左右，拖把池高43cm算）

# 电位监控

在水电安装过程中监控

1. 底盒数量

看我方图纸

1. 灯位

主人房、老人房、儿童房顶灯，床尾居中

饭厅顶灯：减去后边酒柜（50cm）后居中

厨房顶灯： 1个灯在备餐区上方，1个灯在厨房门中间延长线

衣帽间顶灯：1.2m衣柜中心延长线、厨房门口延长线（重点：不能妨碍衣柜做到顶）

其余灯：原则上居中

1. 客房弱电箱及其插座

尽量可以被门挡住

1. 主人房梳妆台插座

位于上方

垂直方向：高于梳妆台20cm，梳妆台76cm，所以插座**底部**应该离地95cm左右

水平方向：离墙边40cm

1. 主人房床头柜（靠窗户）开关插座

排列顺序（左→右）：顶灯壁灯开关→镜前灯电视开关→插座→插座

1. 老人房床头两边开关插座

开关统一靠床，插座靠外面

梳妆台侧开关插座：高于梳妆台20cm，梳妆台75cm，所以插座**底部**应该离地95cm左右

1. 儿童房书台插座

位于下方

水平方向：离墙边70cm

1. 儿童房、主卫、公卫入门开关插座

开关要比插座靠门

# 铺砖检查

砖是否够？不够要去继续采购