* 移气表位、砌墙、铝合金窗

先砌墙（暂定200\*250，埋管3根，1\*排气管通道[≥70mm]，2\*煤气管通道[≥20mm]，其中排气管尽量高并靠梁、煤气管与出气口基本同高），

确定气表位、燃气出气口；

确定热水器位（暂定靠墙）及其水电气口；

移气表、气口（都是平移）；

装水电。

热水器排气管（60mm），煤气软管（15mm）

* 协调铝合金窗工程

先装客房，厨房窗要考虑开排气扇口、气表口、热水器排气口，暂不安装，等我们通知。以上信息要反馈至供应商处。

* 协调恢复弱电箱上下位置
* 协调大厅顶灯开关是否改右边
* 监控强弱电交汇处全部用锡纸阻隔
* 监控10平方线接口要放到客房专用底盒（不要埋墙里）
* 协调瓷砖到位（运输、加工、搬运）
* 付钱：4个六分阀和4个四分阀
* 监控灯位

主人房、老人房、儿童房顶灯，床尾居中

饭厅顶灯：减去后边酒柜（50cm）后居中

厨房顶灯： 1个灯在备餐区上方，1个灯在厨房门中间延长线

衣帽间顶灯：1.2m衣柜中心延长线、厨房门口延长线（重点：不能妨碍衣柜做到顶）

其余灯：原则上居中

* 监控瓷砖数量是否够？

不够要及时去采购

* 告知大厅高位空调孔封闭
* 主人房空调孔重新打孔（2个）
* 协调门供应商过来量精确门洞
* 选购阳角线
* 选购书房门
* 选购不锈钢门（一框双门、包安装）
* 选购橱柜（包括拉篮）
* 监控下水管、地漏设置（特别是地漏下水道高度）