* 移气表位、砌墙、铝合金窗

先砌墙（暂定200\*250，埋管3根，1\*排气管通道[≥70mm]，2\*煤气管通道[≥20mm]，其中排气管尽量高并靠梁、煤气管与出气口基本同高），

确定气表位、燃气出气口；

确定热水器位（暂定靠墙）及其水电气口；

移气表、气口（都是平移）；

装水电。

热水器排气管（60mm），煤气软管（15mm）

* 贴厨房墙砖前，将燃气灶的出气口固定铁块深埋
* 协调铝合金窗工程

先装客房，厨房窗要考虑开排气扇口（直径要与原来一样）、气表口、热水器排气口，暂不安装，等我们通知。以上信息要反馈至供应商处。

* ~~协调恢复弱电箱上下位置~~
* ~~协调大厅顶灯开关是否改右边（取消）~~
* 监控强弱电交汇处全部用锡纸阻隔
* ~~监控10平方线接口要放到客房专用底盒（不要埋墙里）~~
* ~~协调瓷砖到位（运输、加工、搬运）~~
* 付钱：4个六分阀和4个四分阀
* 监控厨房水管汇合区域完好
* 研究烟道止逆阀现在换不换，如果以后换，是否容易换？
* 监控灯位

主人房、老人房、儿童房顶灯，床尾居中

饭厅顶灯：减去后边酒柜（50cm）后居中

厨房顶灯： 1个灯在备餐区上方，1个灯在厨房门中间延长线

衣帽间顶灯：1.2m衣柜中心延长线、厨房门口延长线（重点：不能妨碍衣柜做到顶）

其余灯：原则上居中

* 监控主卫顶灯插座是否整改到位
* 监控防水是否用澳洲德高
* 监控主卫、老卫坑距是否30cm？
* 监控铺砖开始时间点（刚开始施工时，要在现场，强调要按图纸铺砖，如有改变，要参与其中）
* 监控瓷砖数量是否够？（不够要及时去采购）
* 告知大厅高位空调孔封闭
* 咨询空调公司，主人房空调如何部署

主人房空调孔重新打孔（2个）？

* 协调门供应商过来量精确门洞
* 协调不锈钢门、书房门供应商过来量精确门洞
* 选购阳角线、门槛石、窗台石

内部房间门槛石打算用900\*600瓷砖切割，老卫窗台石打算用普通瓷砖+阳角线

大门口、厨房门槛石打算用印度红大理石，阳台内部是否用门槛石待讨论

阳角线暂定用石材

* 选购书房门
* 选购不锈钢门（一框双门、包安装）
* 选购橱柜（包括拉篮）
* 监控下水管、地漏设置（特别是地漏下水道高度）（刚开始施工时，要在现场）

主卫、老卫设2个地漏，分别设置在挡水条两边

* 监控卫生间地面水平
* 监控墙漆是否用了全效？
* 沟通儿童房墙漆是否可以调色？调成最浅的粉红色
* 项目增减

增：儿童房床头插座，

减：老人房智能马桶插座、客厅空调旁边插座、厨房工作灯插座、冰箱专线由4平方改为2.5