尽量做到少转弯、不采用90度弯。需要转弯的位置尽量使用2只45度弯组成90度弯

用斜三通

排水管要带存水弯

向主下水管保持斜度

斜坡，最低处二次排水

排污管、排水管分开

排水管管径50~75mm，垂直深≥120mm(深水封地漏)

排污管管径：110mm

















