目录

[1 方案关键内容 1](#_Toc447874910)

[2 方案待选内容 2](#_Toc447874911)

[3 待办 2](#_Toc447874912)

[4 待研究 2](#_Toc447874913)

[5 装修总体思路 3](#_Toc447874914)

[6 注意事项 3](#_Toc447874915)

[7 收尾 3](#_Toc447874916)

[8 杂记 3](#_Toc447874917)

# 方案关键内容

1. 拆白色防火门、挪红色防火门、增加不锈钢门
2. 扩大厨房，拆厨房阳台门窗
3. 客房门口右侧装全身镜
4. 卫生间、厨房、走道吊顶，其余地方不吊顶
5. 走道尾部放一幅画，并修边
6. 公共卫生间预留电热水器插座及水口
7. 主卫预留用独立电热水器
8. 拆、挪墙，扩大衣帽间
9. 打飘窗：主卧、书房、儿童房、老人房
10. 强电柜、弱电柜挪至客房
11. 洗衣机、拖把池放阳台
12. 网口留三米不用接
13. 老人房设计成可以用中央热水、可以用独立热水器，靠中央热水器端设置一个两通开关，主人房端设计一个三通开关
14. 出水口要求统一左热右冷，相距10cm
15. 淋浴区设高位，周围设计水渠
16. 主卧、书房、儿童房、老人房、客房、大厅电视柜处独立网线
17. 大厅电视附近留4个网口（放于1个4口网线插座上），并预留足够的插座
18. 坐厕旁边部署插座
19. 强电布局（另附明细）
20. 弱电布局（另附明细）
21. 水布局（另附明细）
22. 蹲便器、坐便器附近要有地漏
23. 卫生间防水要做到顶
24. 卫生间淋浴区、接水区、厕所区、浴室柜区的尺寸合理性
25. 窗台、飘窗周围贴瓷片
26. 地漏设置合理性

# 方案待选内容

1. 主人房是否装壁灯？
2. 电话线只部署客厅一个点？还是部署多个点？

# 待办

确认装修合同的签订注意事项

选购瓷砖（细分）

确认自购的东西

确认厨房落地窗样式

确认客房落地窗样式

选购开关插座

选购龙头

选购灯具

选购门（细分）

选购强电箱

选购弱电箱

选购洗手盘

选购厨房的橱柜、壁柜

测量原配强电箱尺寸（并确认里面有什么东西，3相or单相，总线线径）

测量原弱电箱尺寸（并确认里面有什么东西，有无楼宇对讲系统）

选购过道尽头壁画

确定空调位置，以便确定插座位置

确定厨房所有电器，以便部署电路

选购窗帘

选购门槛石

收集各区域设计图片

留意方案中的地漏设计

# 待研究

防水方案

厨房方案、卫生间方案

洗手盘方案

主卧方案（偏向淡黄）

儿童房方案（偏向卡通色调）

老人房方案

大厅方案（偏向明亮色调）

强电设计方案

弱电设计方案

水路设计方案

研究主卫设置浴缸可行性

研究水电验收方案

研究照明系统部署，特别是厨房与卫生间

研究电视墙设计（包括电视墙、电视柜、插座）

防水方案

# 装修总体思路

简约、容易打理

能在商场买，不叫木工做，怕手艺不过关

# 注意事项

插座安装高度

地漏附近的瓷砖未干，要及时检查水平

# 收尾

购置家私家电

取回最终版图纸

# 杂记

卫生间一般布局：淋浴区≥90cm、厕所区≥90cm，浴室柜区≥80cm

预留给电热水器的冷热口离顶80cm

厨房至少4平方，25A漏保