目录

[1 要求装修公司做 1](#_Toc448874064)

[2 考虑要求装修公司做 2](#_Toc448874065)

[3 向装修公司说明 2](#_Toc448874066)

[4 与装修公司交流 2](#_Toc448874067)

[5 自己要做 2](#_Toc448874068)

[6 自己想做 2](#_Toc448874069)

[7 待办 2](#_Toc448874070)

[8 装修总体思路 3](#_Toc448874071)

[9 注意事项 4](#_Toc448874072)

[10 装修过程要做 4](#_Toc448874073)

[11 收尾 4](#_Toc448874074)

[12 杂记 4](#_Toc448874075)

# 要求装修公司做

1. 拆白色防火门、挪红色防火门、增加不锈钢门
2. 扩大厨房，拆厨房阳台门窗
3. 拆、挪墙，扩大衣帽间，与主人房门边留10cm
4. 打飘窗：主卧、书房、儿童房、老人房
5. 卫生间、厨房、走道吊顶，其余地方不吊顶
6. 所有房间、饭厅、客厅天花贴石膏线
7. 洗衣机、拖把池放阳台
8. 阳台预留空气能热水器电位与水位，能够在燃气热水器、空气能热水器之间切换
9. 能从始端切断阳台、老卫、主卫水路功能（公卫也考虑）
10. 主卫用独立电热水器（电位与水位）
11. 强电箱挪到大门口左边和书房门后
12. 弱电箱挪至客房门口
13. 客房、儿童房、书房末端留2米，其余末端留0.5米，始端（弱电箱）留0.8m
14. 出水口要求统一左热右冷，相距10cm
15. 淋浴区设挡水条
16. 强电布局（另附明细）
17. 弱电布局（另附明细）
18. 水布局（另附明细）
19. 卫生间防水要做到顶，选用较好的防水材料（德高）
20. 卫生间淋浴区、接水区、厕所区、浴室柜区的尺寸合理性
21. 窗台、飘窗贴瓷砖或大理石
22. 地漏设置合理性
23. 完工后给电子图纸cad或pdf

# 考虑要求装修公司做

1. 鞋柜
2. 橱柜（地柜、吊柜）
3. 客房铝窗
4. 厨房铝窗
5. 飘窗防水

# 向装修公司说明

强电箱、空开、漏保自购

弱电箱、网线自购（电视线、电话线未定）

不做电视墙，贴艺术墙砖

# 与装修公司交流

《想法与疑问》

了解装修公司包料时的材料，并询问升级材料所需价格及必要性（例如：水管、乳胶漆、底座等），如果价格合适及有必要，就升级材料

# 自己要做

“待办”章节相关

# 自己想做

1. 走廊尾部放一幅画，并修边
2. 放洗衣机的阳台上做个小柜子，方便放一些杂物，如洗衣粉之内的杂物
3. 书房飘窗打掉后，在那做个矮柜，能收纳能坐

# 待办

研究装修合同签订的注意事项

选购瓷砖（细分），并加工

确认自购的东西

确认厨房落地窗样式

确认客房落地窗样式

选购强电箱

选购弱电箱

选购开关插座

选购灯具

选购龙头

选购不锈钢大门、房门、卫生间门、厨房门

选购浴室柜

选购厨房的橱柜

~~测量原配强电箱尺寸（并确认里面有什么东西，总线线径）~~

~~测量原弱电箱尺寸（并确认里面有什么东西，有无楼宇对讲系统）~~

选购走廊尽头壁画

确定空调位置，以便确定插座位置

选购窗帘

选购门槛石

收集各区域设计图片

~~研究防水方案（材料：德高）~~

研究厨房方案，详细了解厨房布局，水电安装

研究卫生间方案

研究主卧方案（偏向淡黄）

研究儿童房方案（偏向卡通色调）

研究大厅方案（偏向明亮色调）

研究强电设计方案

研究弱电设计方案

研究水路设计方案

研究水电验收方案

~~研究照明系统部署，特别是厨房与卫生间~~

~~研究电视墙设计（包括电视墙、电视柜、插座）~~

~~研究空气能热水器部署方案~~

~~研究主人房电热水器部署方案（铺砖、吊顶后，如果电热水器不嵌入吊顶，是否够位？）~~

研究厨房开关插座部署（烟机、下水槽）

确认衣柜书柜是否会挡住空调孔（重点查看书房、儿童房）

~~研究储水池方案（取消不做）~~

选购乳胶漆（防水防霉）

~~量门洞窗洞~~

研究设置玻璃护栏的可行性

订做衣帽间衣柜（索菲亚）

# 装修总体思路

简约、容易打理

能在商场买，不叫木工做，怕手艺不过关

# 注意事项

选购家私注意尺寸（要能进门）

选购客房铝合金窗时，要用双层玻璃

# 装修过程要做

用于定水电位的东西提前买：拖把池

监控开关、插座、灯位安装位置，如果2个带防水罩的插座挨着，要相隔比较远

监控水位安装位置

监控其它隐蔽工程施工质量

地漏附近的瓷砖未干，要及时检查水平

# 收尾

购置家私家电

取回最终版图纸

# 杂记

卫生间一般布局：淋浴区≥90cm、厕所区≥90cm，浴室柜区≥80cm

预留给电热水器的冷热口离顶80cm

厨房至少4平方，25A漏保