目录

[1 装修总体思路 1](#_Toc450845678)

[2 要求装修公司做（合同要有体现） 1](#_Toc450845679)

[3 考虑要求装修公司做 2](#_Toc450845680)

[4 向装修公司说明 2](#_Toc450845681)

[5 与装修公司交流 2](#_Toc450845682)

[6 自己要做 2](#_Toc450845683)

[6.1 装修前 2](#_Toc450845684)

[6.2 装修中 2](#_Toc450845685)

[6.3 装修后 2](#_Toc450845686)

[7 自己想做 3](#_Toc450845687)

[8 待办 3](#_Toc450845688)

[9 注意事项 4](#_Toc450845689)

[10 杂记 4](#_Toc450845690)

# 装修总体思路

简约、容易打理

能在商场买，不叫木工做（怕手艺不过关）

# 要求装修公司做（合同要有体现）

1. 拆白色防火门、挪红色防火门、增加不锈钢门
2. 扩大厨房，拆厨房阳台门窗
3. 拆、挪墙，扩大衣帽间，与主人房门边留10cm
4. 打飘窗：主卧、书房、儿童房、老人房
5. 卫生间、厨房、走道吊顶，其余地方不吊顶
6. 所有房间、饭厅、客厅天花贴石膏线
7. 洗衣机、拖把池放阳台
8. 阳台预留空气能热水器电位与水位，能够在燃气热水器、空气能热水器之间切换
9. 能从始端切断阳台、老卫、主卫水路功能（公卫也考虑）
10. 主卫用独立电热水器（电位与水位）
11. 强电箱挪到大门口左边和书房门后
12. 弱电箱挪至客房门口
13. 客房、儿童房、书房末端留2米，其余末端留0.5米，始端（弱电箱）留0.8m
14. 出水口要求统一左热右冷，相距10cm
15. 淋浴区设挡水条
16. 强电布局（另附明细）
17. 弱电布局（另附明细）
18. 水布局（另附明细）
19. 卫生间防水要做到顶，选用较好的防水材料（德高）
20. 卫生间淋浴区、接水区、厕所区、浴室柜区的尺寸合理性
21. 窗台、飘窗贴瓷砖或大理石
22. 完工后给电子图纸cad或pdf

# 考虑要求装修公司做

1. 鞋柜
2. ~~飘窗防水（取消不做）~~

# 向装修公司说明

强电箱、空开、漏保自购

弱电箱

不做电视墙，贴艺术墙砖

# 与装修公司交流

《想法与疑问》

了解装修公司包料时的材料，并询问升级材料所需价格及必要性（例如：水管、乳胶漆、底座等），如果价格合适及有必要，就升级材料

# 自己要做

## 装修前

研究装修合同签订的注意事项

确认自购的东西

确定空调位置，以便确定插座位置；并确认衣柜书柜是否会挡住空调孔（重点查看书房、儿童房）

~~测量原配强电箱尺寸（并确认里面有什么东西，总线线径）~~

~~测量原弱电箱尺寸（并确认里面有什么东西，有无楼宇对讲系统）~~

~~研究防水方案（材料：德高）~~

研究厨房方案，详细了解厨房布局，水电安装

~~研究卫生间方案~~

研究儿童房方案（偏向卡通色调）

~~研究强电设计方案~~

~~研究弱电设计方案~~

研究水路设计方案

研究水电验收方案

~~研究照明系统部署，特别是厨房与卫生间~~

~~研究电视墙设计（包括电视墙、电视柜、插座）~~

~~研究空气能热水器部署方案~~

~~研究主人房电热水器部署方案（铺砖、吊顶后，如果电热水器不嵌入吊顶，是否够位？）~~

~~研究厨房开关插座部署（烟机、下水槽）~~

~~研究储水池方案（取消不做）~~

~~选购乳胶漆（防水防霉）~~

~~量门洞窗洞~~

留意方案中地漏设计合理性

留意鞋柜方案

## 装修中

监控开关、插座、灯位安装位置，如果2个带防水罩的插座挨着，要相隔比较远

监控水位安装位置

监控其它隐蔽工程施工质量

地漏附近的瓷砖未干，要及时检查水平

协调室内门供应商与装修公司

协调不锈钢大门供应商与装修公司

协调橱柜供应商与装修公司

协调铝合金窗供应商与装修公司

## 装修后

研究设置玻璃护栏的可行性

取回图纸

# 自己想做

1. 走廊尾部放一幅画
2. 放洗衣机的阳台上做个小柜子，方便放一些杂物，如洗衣粉之内的杂物
3. 书房飘窗打掉后，在那做个矮柜，能收纳能坐

# 自购

----------------------装修前或装修中↓----------------

选购瓷砖（细分），并加工

选购蹲厕、坐厕

选购客房、厨房铝合金窗，其中客房要双层玻璃

选购地漏

选购强电箱及空开漏保

选购弱电箱及模块

选购开关插座

选购灯具

选购龙头

选购不锈钢大门，并与原来红门装在一起

选购房门、卫生间门、厨房门

选购大理石（门槛石、挡水条、窗台石）

选购浴室柜

选购橱柜

选购洗菜盘

----------------------装修后↓----------------

选购家私家电

选购窗帘

选购走廊尽头壁画

选购衣帽间衣柜（索菲亚）

选购防盗网

选购晾衣架

# 注意事项

选购 的东西（尤其是家私）注意尺寸（要能进门）

# 杂记

* 一些数据：

卫生间一般布局：淋浴区≥90cm、厕所区≥90cm，浴室柜区≥80cm

预留给电热水器的冷热口离顶80cm

厨房至少4平方，25A漏保

阳台有效宽123cm，书房凹位11cm，主房凹位36cm，主卫凹位38cm

厨柜地柜高80cm，宽60cm

弟弟洗菜盘40\*36，深20，金穗楼洗菜盘：50\*40外拢，43\*32内拢，深15

弟弟茶几： 长130，宽80，高46，550元

瓷砖价：金刚晶40蚊，全抛釉30蚊

浴室镜顶端高度一般为180cm

上社大台尺寸：直径120，高72