目录

[1 方案关键内容 1](#_Toc448512532)

[2 方案待选内容 2](#_Toc448512533)

[3 待办 2](#_Toc448512534)

[4 待研究 2](#_Toc448512535)

[5 装修总体思路 3](#_Toc448512536)

[6 注意事项 3](#_Toc448512537)

[7 装修过程重点监控 3](#_Toc448512538)

[8 收尾 3](#_Toc448512539)

[9 杂记 3](#_Toc448512540)

# 方案关键内容

1. 拆白色防火门、挪红色防火门、增加不锈钢门
2. 扩大厨房，拆厨房阳台门窗
3. 卫生间、厨房、走道吊顶，其余地方不吊顶
4. 所有房间天花贴石膏线
5. 走道尾部放一幅画，并修边
6. 公共卫生间预留电热水器插座及水口
7. 主卫预用独立电热水器的电位与水位
8. 拆、挪墙，扩大衣帽间
9. 打飘窗：主卧、书房、儿童房、老人房
10. 强电柜挪到门口左边
11. 弱电柜挪至客房
12. 洗衣机、拖把池放阳台
13. 网口留三米不用接
14. 老人房设计成可以用中央热水、可以用独立热水器，靠中央热水器端设置一个两通开关，主人房端设计一个三通开关
15. 出水口要求统一左热右冷，相距10cm
16. 淋浴区设高位，周围设计水渠
17. 主卧、书房、儿童房、老人房、客房、大厅电视柜处独立网线
18. 大厅电视附近留4个网口（放于1个4口网线插座上），并预留足够的插座
19. 坐厕旁边部署插座
20. 强电布局（另附明细）
21. 弱电布局（另附明细）
22. 水布局（另附明细）
23. 蹲便器、坐便器附近要有地漏
24. 卫生间防水要做到顶，选用较好的防水材料
25. 卫生间淋浴区、接水区、厕所区、浴室柜区的尺寸合理性
26. 窗台、飘窗贴瓷砖或大理石
27. 地漏设置合理性
28. 选用较好的电线
29. 选用较好的底盒
30. 选用较好水管
31. 选用防水油漆
32. 储水池

# 方案待选内容

1. 下水道是否隔音？

# 待办

确认装修合同的签订注意事项

选购瓷砖（细分）

确认自购的东西

确认厨房落地窗样式

确认客房落地窗样式

选购开关插座

选购龙头

选购灯具

选购门（细分）

选购强电箱

选购弱电箱

选购洗手盘

选购厨房的橱柜、壁柜

测量原配强电箱尺寸（并确认里面有什么东西，3相or单相，总线线径）

测量原弱电箱尺寸（并确认里面有什么东西，有无楼宇对讲系统）

选购过道尽头壁画

确定空调位置，以便确定插座位置

选购窗帘

选购门槛石

收集各区域设计图片

研究防水方案（材料：德高）

研究厨房方案

研究卫生间方案

研究主卧方案（偏向淡黄）

研究儿童房方案（偏向卡通色调）

研究大厅方案（偏向明亮色调）

研究强电设计方案

研究弱电设计方案

研究水路设计方案

研究水电验收方案

研究照明系统部署，特别是厨房与卫生间

研究电视墙设计（包括电视墙、电视柜、插座）

研究空气能热水器部署方案

研究主人房电热水器部署方案（铺砖、吊顶后，如果电热水器不嵌入吊顶，是否够位？）

研究厨房开关插座部署（烟机、下水槽）

确认衣柜书柜是否会挡住空调孔（重点查看书房、儿童房）

研究储水池方案

# 装修总体思路

简约、容易打理

能在商场买，不叫木工做，怕手艺不过关

# 注意事项

选购家私注意尺寸（要能进门）

# 装修过程重点监控

开关、插座、灯位安装位置

水位安装位置

如果2个带防水罩的插座挨着，要相隔比较远

地漏附近的瓷砖未干，要及时检查水平

# 收尾

购置家私家电

取回最终版图纸

# 杂记

卫生间一般布局：淋浴区≥90cm、厕所区≥90cm，浴室柜区≥80cm

预留给电热水器的冷热口离顶80cm

厨房至少4平方，25A漏保