# 我方要办

1. 报空鼓

完成日期：越早越好

1. 移气表位

目标：移到外面

完成日期：越早越好

1. 购置瓷砖

主要内容：选型→加工→运输→搬运

完成日期：暂定5月29日

选型、加工提前完成，等众臣确认可以搬入时，用1天时间完成运输、搬运

# 水位检查

在水电安装过程中监控

1. 所有冷热口布置及间距

左热右冷、相距15cm（注：原约定为10cm，最新改为15cm）

1. 主卫、老卫浴室柜冷热口
2. 公卫、老卫水桶冷口

离地55cm（水桶高20cm左右，水桶高按32cm算）

# 电位检查

在水电安装过程中监控

底盒数量

看我方图纸

客房弱电箱及其插座

尽量可以被门挡住

主人房梳妆台旁插座

主人房床头柜（靠窗户）开关插座

# 铺砖检查

砖是否够，不够要去继续采购