1. ~~如果要设计浴室防水条，要在装修阶段考虑吗？例如：~~

结论：

棱方圆：也叫门槛石，装修阶段安装

1. ~~浴室设置高低位好不好？要在装修阶段考虑吗？~~



结论：

众臣：可以，建议在装修期间安装，不建议后期在上面加装。

棱方圆：装修阶段安装

1. ~~浴室附近墙壁开孔，放置沐浴露等，可行？如上图。~~

结论：

众臣：不建议，成本高，工人不想搞，别墅才这么搞。

1. ~~客厅、饭厅不吊顶，还有什么设计方案？例如打石膏线，设置壁灯向上照，令客厅、饭厅也比较好看？例如~~



结论：已决定不吊顶、只打石膏线

1. ~~如果过道吊顶，客厅饭厅不吊顶，会不会不协调？~~

结论：不会

1. ~~厨房的台面工作灯（例如：厨房壁柜的下方装上小灯），以免晚上切菜洗碗看不清。~~

结论：预留插座即可；部分高档橱柜壁柜下方自带工作灯。

1. ~~阳台设置拖把池相应的龙头、下水位，尽量设置在边角位~~

结论：执行。

1. ~~鞋柜放鞋地方做成向下斜，怕纵深不够~~

结论：执行。

1. ~~长跨度水管在始端设置开关，防止以后爆管~~

结论：采用分水器。

1. ~~推拉门的轨道不从地面凸起，齐平地面，避免绊脚~~

结论：用铜条，或者矮地轨，不用吊趟门（因为易坏）。

1. ~~下水道隔音必要性？~~

结论：装修前做下水道隔音（用隔音棉）。

棱方圆：没必要做隔音，隔音棉会腐烂

1. ~~封了自带烟道口，重新设计往外烟道，可行？~~

结论：

众臣：一般物业不准另开出口，而且至今没有发生过烟道气味倒灌现象

1. ~~设计打火锅的插座（例如地插）是否有必要?~~

结论：

众臣：有，而且要买好的，100多块全铜的，建议大厅茶几下面也设置1个，如果喜欢喝茶的话。

1. ~~面对里面，过道始端右上角部署1个插座和2个网口（1个面板），下面部署1个开关控制该插座；过道尽头左上角部署1个插座，下面部署1个开关控制该插座。（用于全屋覆盖wifi）~~

结论：执行。但不设计下面开关，以免误关。用带开关插座，站凳子上进行开关。

1. ~~蹲便器、坐便器旁边设计水龙头；蹲便器暂时不装水箱，但要预留管~~

结论：要设计水龙头。蹲便器建议装水箱，单留管会有味道。

1. ~~有没有入门口全身镜方案？~~

结论：取消

1. ~~瓷砖、瓷片阳角有无特殊处理？瓷片可磨45度？瓷砖不可磨？如果瓷砖不可磨有无其它处理方案？~~

结论：

1. ~~因为铺地砖后，地面升高，会影响高度判定吗？例如开关插座、出入水口原定位置~~

结论：

棱方圆：铺装后升高5~7cm，影响极少，可忽略

1. ~~有没有鞋柜、衣柜、酒柜等木工样板看？~~

结论：

棱方圆（自己看了，看不出好坏）

1. 厨房橱柜自购？什么时候开始着手？如何与装修过程衔接？

结论：

1. 门自购？什么时候开始着手？如何与装修过程衔接？

结论：

1. ~~各方面的保修期：电路、水路、防水、吊顶等等？~~

结论：

棱方圆：回答模糊，一般就保修一年

1. ~~装修公司网线牌子？自购是否可行？装修公司电视线牌子？自购是否可行？装修公司电话线牌子？自购是否可行？~~

结论：

棱方圆：可以

1. ~~电话线部署几个点？电视线部署几个点？现在人们还多点部署电话线和电视线吗？~~

结论：电话、电视只部署客厅一个口

1. ~~厨房落地窗装修公司包不包？客房窗口装修公司包不包？~~

结论：

棱方圆：可包，可不包

众臣：不包

1. ~~防盗网装修后再做行不行？~~

结论：行

1. 弱电箱是否能自购，安装位置？并确认选定的尺寸(500\*600)是否能安装？

结论：

棱方圆：能自购，安装位置语焉不详

1. 强电箱是否能自购，安装位置？并确认选定的尺寸是否能安装？

结论：

棱方圆：能自购，安装位置语焉不详

1. ~~电线、底盒、套线管、水管的品牌？~~

结论：

棱方圆：广东电缆厂、俊朗、联塑、保利或联塑

众臣：联塑、保利

1. ~~防水材料品牌？~~

结论：

棱方圆：德高

众臣：德高

1. ~~是否预留改用空气能热水器的水电接口？~~

结论：客户要求就做（钱照算）

1. 什么时候做闭水测试？

结论：

1. 有没有接地线，有无真正起作用？

结论：

1. ~~主卫电热水器如何部署？~~

结论：马桶对面

众臣：花洒对面

1. ~~冷热水口一般相距多少？~~

结论：要求10cm

1. 有无楼宇对讲系统？如何部署？

结论

1. ~~卫生间、厨房防水是否做到顶？~~

结论：

棱方圆：是，不包括天花顶

1. 主人房空调内外机如何走线？

结论

1. ~~大厅空调插座如何部署？铜管如何走？~~

结论：放回背景墙角，空调口就在那

1. 合同有体现水电施工规范的内容吗？

结论：

1. ~~窗户，门等是否除去计算人工面积，例如：贴砖、刷油的人工费？~~

结论：

棱方圆：是

众臣：贴砖时，门窗算一半面积；刷墙时，减除。

1. ~~装118插座怎么收费？~~

结论：不着数

1. ~~鉴于位置尴尬，客厅是否应该预留2个插座，以便于客厅空调灵活摆放？~~

结论：就放背景墙那边，不放电视墙那边

1. ~~如果真合作，有什么图纸给我们？可以给电子文档？~~

结论：

棱方圆：可以给cad

众臣：经沟通，可以给pdf

1. ~~卫生间吊顶、铺装后，大约剩多少高度？~~

结论：

棱方圆：2.35m

1. ~~如果放在电视柜方向，大厅空调要预埋管？~~

结论：经棱方圆沟通，不放电视柜那面墙

1. ~~有没有扩大大门口方案？~~

结论：

棱方圆：不锈钢门位置直接打大，与木门同大。

众臣：有。

1. ~~贴墙砖时，阳角如何处理？~~

结论：买专门的边角位。

1. ~~入户线是否需要换大的？例如10平方~~

结论：目测，标配已是10平方

1. ~~装防水盒的插座需要特别处理？提前说~~

结论：

1. ~~空能热水器如何放？~~

结论：就放厅空调位

1. ~~是否能够在拖把池正下方设置地漏、正上方设置龙头？~~

结论：能

1. 鞋柜是否够位置？不打客房墙的情况下

结论：众臣说够，我表示怀疑