目录

[1 确认方案体现一下内容 1](#_Toc447063478)

[2 疑问 1](#_Toc447063479)

[3 待办 2](#_Toc447063480)

[4 注意 3](#_Toc447063481)

[5 待研究 3](#_Toc447063482)

[6 收尾 3](#_Toc447063483)

# 方案关键内容

1. 拆白色防火门、挪红色防火门
2. 客房门口右侧装全身镜
3. 扩大厨房，拆厨房阳台门窗
4. 走道吊顶
5. 走道尾部放一幅画
6. 公共卫生间预留电热水器插座及水口
7. 主卫预留用独立电热水器
8. 拆、挪墙，扩大衣帽间
9. 打飘窗：主卧、书房、儿童房、老人房、老人房卫生间
10. 强电柜、弱电柜挪至客房
11. 洗衣机放阳台
12. 网口留三米不用接
13. 主人房设计成可以用中央热水、可以用独立热水器，靠中央热水器端设置一个两通开关，主人房端设计一个三通开关
14. 老人房设计成可以用中央热水、可以用独立热水器，靠中央热水器端设置一个两通开关，主人房端设计一个三通开关
15. 要求统一左热右冷
16. 淋浴周围设计水槽漏水，不积水浸脚；用浴帘时，浴帘滴下的水要有地方漏走
17. 主卧、书房、儿童房、老人房、客房、大厅电视柜处独立网线
18. 大厅电视附近留4个网口（放于1个4口网线插座上），并预留足够的插座。
19. 坐厕旁边部署插座

# 疑问

瓷砖阳角有无特殊处理？

马桶附近有地漏？

因为铺地砖后，地面升高，会影响高度判定吗？

modem、无线路由器、交换机如何放置？

书房书柜是否应该自买？

客房书桌是否应该自购？装修公司做的话造价和优势是什么？

装修公司做的衣帽间衣柜是没有门的，要自购，装修公司做好好的衣柜是怎样的效果，是否装到顶？有无样板看？

装修公司做的酒柜有没有门，是否装到顶？有无样板看？

装修公司做得鞋柜是否装到顶？有无样板看？

厨房橱柜、壁柜自购？什么时候开始着手？

装修公司电线牌子？自购是否可行？

装修公司网线牌子？自购是否可行？

装修公司电视线牌子？自购是否可行？

装修公司电话线牌子？自购是否可行？

电话线部署几个点？

电视线部署几个点？

弱电柜布局如何？能放路由器&交换机？

窗帘自购？

客厅、饭厅是否吊顶？

厨房落地窗装修公司包不包做？

客房窗口装修公司包不包？

卧室防盗网谁来做？怎么做？

卧室用木地板还是地砖？

做的柜有没有门？

确认弱电箱是否能自购，并确认选定的尺寸是否能安装？

确认强电箱是否能自购，并确认选定的尺寸是否能安装？

确认电线、水管是否包料？什么品牌？

是否预留改用空气能热水器的水电接口？

为什么客房门右边设置全身镜不好？

是否闭水测试

3个沐浴区面积多大合适，能否做到1.2米？要考虑不要太挤压马桶位置。

阳台是否贴墙砖

坑距

有没有接地线，有没有真正起作用？

# 待办

确定主卧、儿童房、老人房空调安装位置

确认装修合同的签订注意事项

选购瓷砖（细分）

确认自购的东西

确认厨房落地窗样式

确认客房落地窗样式

选购开关插座

选购龙头

选购灯具

选购门（细分）

选购强电箱

选购弱电箱

选购洗手盘

选购厨房的橱柜、壁柜

测量原配强电箱尺寸（并确认里面有什么东西，3相or单相，总线线径）

测量原弱电箱尺寸（并确认里面有什么东西，有无楼宇对讲系统）

选购过道尽头壁画

确定空调位置，以便确定插座位置

确定厨房所有电器，以便部署电路

测量门后尺寸，是否能放下新购弱电箱、强电箱

# 注意

插座安装高度

地漏附近的瓷砖未干，要及时检查水平

# 待研究

厨房方案、卫生间方案

洗手盘方案

主卧方案（偏向淡黄）

儿童房方案（偏向卡通色调）

老人房方案

大厅方案（偏向明亮色调）

强电设计方案

弱电设计方案

水路设计方案

研究主卫设置浴缸可行性

研究水电验收方案

研究照明系统部署，特别是厨房与卫生间

研究电视墙设计（包括电视墙、电视柜、插座）

有没有明暗效果一体灯？

# 装修总体思路

简约、容易打理

能在商场买，不叫木工做，怕手艺不过关

# 收尾

购置家私家电

取回最终版图纸